Empfehlungen zum Raumprogramm für Kindertageseinrichtungen
						
Diese Empfehlungen sind Beratungs- und Arbeitshilfen für Planer von Kindertageseinrichtungen. Sie enthalten Richtwerte, die die Planung beim Bau und Umbau von Kindertageseinrichtungen unterstützen, um kindgerechte räumliche Bedingungen zu schaffen. 
Bei Um- oder Ausbau bestehender Einrichtungen werden die baulichen und räumlichen Gegebenheiten selbstverständlich berücksichtigt.  

	Gruppenbezogene Räume:
	u1 bis 3 Jahre oder
1 Jahr bis 3 Jahre	u1 bis Einschulung oder
1 Jahr bis Einschulung	2 Jahre bis Einschulung	3 Jahre und älter	
A	Gruppenraum		ca.	45 m²
Gruppennebenraum	ca. 18 - 24 m²
				zusammen:	ca.	68 m²
Sanitärbereich (2 WC und 2 Waschbecken,
ggf. ein Sanitärbereich der Kinder behindertengerecht)	x	x	x	x	
B	Pflegebereich 
(im Sanitärbereich oder als eigener Raum)	x	x	x	X
bei integrativer Betreuung	
C	Raum zur Differenzierung, (z.B. Ruhen, Schlafen, Spielen) ca. 18 – 24 m²	x	x	x		
D	Raum zur Differenzierung (z. B. Ruhen, Schlafen, Spielen) ca. 25 – 30 m², je nach angestrebter Konzeption oder räumlichen Bedingungen 	 
	 
 	x
alternativ zu C:
auch für je 2 Gruppen möglich

Einrichtungsbezogene Räume:
•	Mehrzweckraum ab der 2. Gruppe (ca. 55 m², mit Geräteraum)
•	Küche, ggf. mit Vorratsraum
•	Leiter/innenzimmer
•	Abstellräume
•	Personal-WC (möglichst behindertengerecht)	
•	Raum zur therapeutischen Nutzung bei integrativer Betreuung (ca. 18 – 24 m²)
•	Personalraum (ab der 3. Gruppe)
•	Wirtschaftsraum für Waschmaschine und Trockner / Putzmittelraum
•	Eingangsbereich, Flure, Garderoben, Abstellbereich für Kinderwagen	

Außenspielfläche: 
Die Planung und Größe der Außenspielfläche richtet sich nach der voraussichtlich betreuten Kinderzahl und den örtlichen Gegebenheiten. Empfohlen werden ca. 10 – 12 m² pro Kind.  Abweichungen - z. B. in innerstädtischen Bereichen - sind möglich und werden individuell abgesprochen.